**ДО**

**„МТМ“ ЕООД**

**гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 5**

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ и Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г.

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Дата и място на регистрация по ДДС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,**

Във връзка с публична покана № 2 от дата 22.04.2025 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:

**„Доставка на ЛПС и специално работно облекло в „МТМ“ ЕООД**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента | Количество  Бр. | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата | Количество  Бр. |
| 1. | **Лятно работно облекло - яке и панталон:**  **Яке – със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * Мин. два долни джоба и мин. един горен джоб с цип; * сваляема качулка с възможност за пристягане; * регулиране на колана с копчета; * светлоотразителни елементи; * ръкави с ластичен маншет; * Материал: мин. 57% памук, макс. 40% полиестер, макс. 3% спандекс, 240 гр./м² * Стандарт ISO 13688 или еквивалент.   **Панталон – със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * мултифукнционален работен панталон с тройни шевове и добра еластичност; * два странични джоба; * Мин. един джоб на лявото или дясното бедро с капак; * Мин. един вътрешен джоб на дясното или лявото бедро с цип; * Мин. два задни джоба – десния или левия с капак; * подсилени колене от издръжлив материал за максимална издръжливост; * джобове за наколенки на коленете; * гайка за закачане на чанта за инструменти; * възможност за регулиране на дължината на крачолите; * частичен ластик на талията; * светлоотразителни елементи на предната и задната страна. * Материал: мин. 57% памук, макс. 40% полиестер, макс. 3% спандекс, 240 гр./м² в комбинация с еластична материя макс. 90% полиестер, и макс. 10% спандекс, 260 гр./м²   Стандарт ISO 13688 или еквивалент | 311 бр. |  |  |
| 2. | **Зимно работно облекло - яке и полугащеризон:**  **Зимно яке със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * Ватирано яке от софтшел материя или еквивалент, * Ветро и водозащитно; * Мин. два долни и един нагръден джоб с цип; * Мин. два вътрешни джоба – десния или левия с цип; * ластични маншети на ръкавите и възможност за регулиране с велкро; * ластично пристягане в долната част; * ватирана качулка с възможност за пристягане; * светлоотразителни елементи. * Материал: 100% полиестер, TPU покритие или еквивалент, 240 гр./м² * Стандарт ISO 13688 или еквивалент   **Полугащеризон със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * Ватиран, работен полугащеризон от софтшел материя или еквивалент – ветро и водозащитен; * Мин. два предни и два задни джоба – единият да е с капак; * инструментален джоб на дясното или лявото бедро; * Мин. един нагръден джоб с капак; * частичен ластик в кръста; * възможност за пристягане на крачолите с велкро; * регулируеми презрамки с катарами; * Светлоотразителни елементи в долната и горната част; * Материал: 100% полиестер, TPU покритие или еквивалент, 240 гр./м² * Стандарт ISO 13688 или еквивалент | 311 бр. |  |  |
| 3. | **Челник**  **със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * Челник за осветяване на близки средни разстояния до 100 м. * Вградена батерия с време на работа минимум 2,5 часа с възможност за зареждане. * Два диода, основен с мощност минимум 500 лумена и широк с мощност минимум 50 лумена. * Корпус от пластмаса с гумирано покритие за ударо и водоустойчивост IPX6. * Два независими бутона за работа. * Сензорно управление. * Възможност за накланяне до 45 градуса надолу. * Широка ластична лента с възможност за слагане на каска. * Максимално тегло 100 гр. | 277 бр. |  |  |
| 4. | **Еднократен защитен гащеризон с химическа и антистатична защита със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * Еднократен защитен гащеризон с качулка * с химическа и антистатична защита (азбест и прах), водоустойчив; * Външни запечатани шевове; * Материя: нетъкан текстил или еквивалент; * Стандарти: * EN 14126 или еквивалент; * EN1149-5 или еквивалент; * EN1073-2 (Class 2) или еквивалент; * EN 13034 или еквивалент; * EN ISO 13982-1 или еквивалент; * EN 14605 или еквивалент   \* ***Допълнителни незадължителни технически характеристики, които са обект на оценка:***  Еднократен защитен гащеризон с контрастни елементи в сигнален цвят за добра видимост на предната част на торса, шията и качулката.  ***\*\* Кандидат, който предложи артикул, отговарящ на всички минимални характеристики и технически параметри в техническата спецификация, но не предложи допълнителните незадължителни технически характеристики, няма да бъде отстранен от процедурата, но няма да получи точки, съгласно Показател 4 в методиката за оценка.*** | 311 бр. |  |  |
| 5. | **Сигнален елек**  **със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * Сигнален елек/ сигналоотличителен с втори контрастен цвят * предно закопчаване с велкро; * Материал: 100% полиестер; * ISO 13688 или еквивалент; * ISO 20471 или еквивалент. | 311 бр. |  |  |
| 6. | **Летни работни обувки**  **със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * летни работни обувки срещу пробождане, прорязване, водоустойчиви и ударозащитни; * Категория: S3 SRC * Сая: водоотблъскваща дишаща кожа. * Подплата: триизмерна, антибактериална, абсорбира и освобождава влагата, дишаща * Стелка: антистатична, антибактериална. Ходило: двуслоен полиуретан, антистатично, противохлъзгащо; * Подметка, с повишен грайфер; * Бомбе: от фибро стъкло – 200J или композитно или еквивалент; * Стандарт: ISO 20345 или еквивалент | 311 чифта |  |  |
| 7. | **Защитна каска**  **със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * Ударозащитна невентилирана. * Материал: ABS; * къса козирка; * околожка със завъртане на 180°; * сензорен диск за UV- лъчение и време за подмяна, * тегло: макс. 330 гр.; * до 1000V; * работа при -30°С до +50°С; * Стандарт: EN 397 или еквивалент, EN 50365 или еквивалент. | 311 бр. |  |  |
| 8. | **Антифони за монтиране върху каска**  **със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * Пластмасов мидообразен предпазител на слуха за монтаж върху каска; * Предпазва слуха на работещия до 26 dB. * Стандарт EN 352-3 или еквивалент | 311 бр. |  |  |
| 9. | **Полумаска за еднократна употреба**  **със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * FFP2 респиратор с клапа; * възможност за комбинация със защитни очила * Стандарт EN 149 или еквивалент | 311 бр. |  |  |
| 10. | **Защитни очила**  **със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * Изработени изцяло от поликарбонат * Съвместими с диоптрични очила * Функция за вентилиране * Възможност за стерилизиране * Стандарт EN 166 или еквивалент, EN 170 или еквивалент. | 311 бр. |  |  |
| 11. | **Работни ръкавици с потопена в нитрил длан и пръсти**  **със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * Ръкавици с пет пръста; * Безшевни плетени ръкавици от мин. 13 G полиестерно трико; * Двойно топени в латекс. | 311 чифта |  |  |
| 12. | **Наколенки**  **със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * от полиуретан с висока плътност; * оребрени, водоустойчиви; * регулируеми каишки за пристягане | 289 чифта |  |  |
| 13. | **Целолицева маска с химически филтър, прахов филтър и прахов префилтър**  **със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * Целолицева маска с две гнезда с байонетни връзки и четириточково закрепване с лесни за регулиране каишки на главата * Стандарт за маската EN 136 или еквивалент * Включен предпазен филтър с байонетна връзка за полумаска. За защита от органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65 °C); неорганични пари, киселинни газове, амоняк и неговите производни, и прахова защита. Комплект от мин. 2 бр.; Стандарт за филтъра EN 14387 или еквивалент   ***\* Допълнителни незадължителни технически характеристики, които са обект на оценка:***  Целолицева маска с шестточково закрепване изцяло на корпуса на маската  ***\*\* Кандидат, който предложи артикул, отговарящ на всички минимални характеристики и технически параметри в техническата спецификация, но не предложи допълнителните незадължителни технически характеристики, няма да бъде отстранен от процедурата, но няма да получи точки, съгласно Показател 4 в методиката за оценка.*** | 150 бр. |  |  |
| 14. | **Комплект сбруя с позициониращо въже и Y-образно въже и абсорбер**  **със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * Комплект колан със сбруя с позициониращо въже и Y-образно въже и абсорбер. * две точки за окачване: една за гърба с удължаващ ремък и една предна с две халки. * Регулируеми ремъци при краката. * Гръден колан. * Седалищен ремък. * Позициониращ колан с два странични D – образни пръстена, регулируем с мека подложка и халки за прикачване на инструмент. * Включено в комплекта двойно въже с енергиен абсорбатор * една стоманена карабина с винтово заключване , * две стоманени карабини с отвор мин. 55 мм., * Двойно въже с енергиен абсорбатор * Дължина на абсорбатора: мин. 34 см., * Дължина на въжето: мин. 120 см. | 150 бр. |  |  |
| 15. | **Качулка**  **със следните минимални характеристики/ технически параметри:**   * Защитна качулка от нетъкан текстил или еквивалент. | 277 бр. |  |  |

2. Ценово предложение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата | Количество  Бр. | Единична цена в лева без ДДС | Общо цена в лева без ДДС |
|  | *( посочва се пълно описание на артикулите които се предлагат за доставката)* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | **Обща стойност** | |  |

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

При извършване на доставките ще представим документи за доказване на съответствието с изискванията на оферираните ЛПС (лични предпазни средства) и СРО (специално работно облекло): Декларация за съответствие от производител и/или СЕ Сертификат за оценка на съответствието (за ЛПС и СРО класифицирани като категория II и категория III в Регламент (ЕС) 2016/425) за всеки артикул, доказващ съответствие с минималните технически изисквания, Инструкция за употреба и/или Лист с технически данни.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лв. без ДДС Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

1. Срок на изпълнение:......... календарни дни, но не по-късно от крайния срок на АДБФП № BG05SFPR002-1.004-2019-C01 – 25.05.2026 г.
2. Валидност на офертата: ........... календарни месеца
3. Начин на плащане: ............
4. Други исиквания и условия: *(посочват се други изисквания и условия които са изисквани от възложителя):*

* Предлагаме срок за реакция при рекламация със замяна …….. (посочва се в календарни дни).

1. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме
2. Приложения към офертата:
   1. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;
   2. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато кандидатът е физическо лице - документ за самоличност.
   3. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата:

* Заверено от кандидата копие на отчетите за приходите и разходите за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
  1. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата:
* Валиден сертификат, удостоверяващ внедрена при кандидата система за управление на качеството съгласно ISO 9001 или еквивалент, с обхват „производство и/или управление на проекти за производство на текстилни материали, изделия, работни облекла, и/ или търговия с работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства“ или еквивалентен на този обхват.
* Валиден сертификат, удостоверяващ внедрена при кандидата система за управление на околната среда съгласно ISO 14001 или еквивалент, с обхват „производство и/или управление на проекти за производство на текстилни материали, изделия, работни облекла, и/ или търговия с работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства“ или еквивалентен на този обхват.
* Валиден сертификат, удостоверяващ внедрена при кандидата система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно ISO 45001 или еквивалент, с обхват „производство и/или управление на проекти за производство на текстилни материали, изделия, работни облекла, и/ или търговия с работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства“ или еквивалентен на този обхват.
  1. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
  2. Документи по т. 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с чл. 3, ал.17 и чл.5, ал.1, т.5 от ПМС № 4/2024 г. *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);*
  3. Други изискуеми от кандидата документи.

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)